
# RTDTool.exe烧录软件的使用

--RTDCustomerTool\_V3.3 Beta4\_20151230

1. 双击RTDTool.exe出现界面如下图：




1. 会看到USB图标显示一个红色的X，这是因为还没安装驱动

2

1. 安装USB驱动

点击“Communication Option”弹出安装窗口。点击”Install”安装驱动，




1. 点击OK，出现安装提示窗口




选择点击安装

1. 安装成功后，USB图标显示绿色勾，同时电脑右下角显示安装提示。



1. 之后烧录，如下图：



1. 外部USB连接图

USB一端与电脑相连，VGA一头连接开发板

